Hier ist die offizielle Sicherheits- und Nutzungsanleitung der Poolüberdachung Trend und Compact Low für den Betrieb im Winter und Sommer:

🌟 Wichtige Sicherheitshinweise vorab!
· Keine Lasten: Die Überdachung darf niemals betreten werden. Schnee- und Eislasten müssen sofort vorsichtig entfernt werden.
· Sturmsicherung: Bei starkem Wind oder Sturm müssen alle Segmente komplett geschlossen und fest mit den Arretierungen am Boden verriegelt sein.
· Kein Aufenthalt: Während des Verschiebens der Elemente dürfen sich keine Personen (insbesondere Kinder) im Pool oder im Bewegungsbereich der Schienen aufhalten.
⚠️ WICHTIGER WARNHINWEIS: QUETSCHGEFAHR

Beim Verschieben der Segmente besteht eine erhöhte Quetschgefahr für Finger, Hände und Füße.
· Greifen Sie die Elemente niemals an den seitlichen Profilen, wo die Segmente ineinanderlaufen oder sich überschneiden.
· Nutzen Sie zum Bewegen ausschließlich die dafür vorgesehenen Griffe!


1. Winterbetrieb & Schneelast (Kritischer Bereich)
· Schneeräumungspflicht: Räumen Sie Neuschnee sofort vorsichtig mit einem weichen Besen ab. Warten Sie nicht, bis die Schicht dicker als 5–10 cm wird. 45 kg/m² entspricht einer Traglast von etwa 5 bis 10 cm nassem schweren Schnee oder rund 15 bis 20 cm trockenem Pulverschnee.
· Kein Eis kratzen: Gefrorenen Schnee oder Eisschichten niemals mit scharfen Gegenständen entfernen. Dies zerkratzt oder beschädigt die Polycarbonat-Platten.
· Stützmaßnahmen: Wenn Sie im Winter längere Zeit abwesend sind und die Überdachung nicht räumen können, müssen Sie die Segmente von innen mit geeigneten Holzstützen absichern oder die Überdachung komplett aufschieben und sichern.
· Wassersackbildung verhindern: Achten Sie darauf, dass sich bei Tauwetter keine schweren Wasseransammlungen auf den flachen Profilen der Compact Low bilden.
2. Bedienung & Bewegung der Segmente
· Symmetrisches Verschieben: Bewegen Sie die Module immer parallel und ohne Verkanten auf den Laufschienen. Ruckartiges Ziehen kann die Rollen beschädigen.
· Arretierung nutzen: Sichern Sie die Überdachung in der gewünschten Position (offen oder geschlossen) immer mit den vorgesehenen Sturmsicherungen / Bodenschlossern. Unarretierte Segmente können durch Windböen weggeschoben oder abgehoben werden.
· Schienen sauber halten: Die Laufschienen müssen permanent frei von Schmutz, Steinen, Laub oder Eis sein, um ein Blockieren der Rollen zu verhindern.
3. Belüftung & Temperatur (Sommerbetrieb)
· Hitzestau vermeiden: Unter flachen Überdachungen (Compact Low) steigen die Temperaturen im Sommer extrem schnell an. Öffnen Sie bei intensiver Sonne die Schiebetüren oder verschieben Sie die Segmente leicht, um die Luftzirkulation zu aktivieren.
· Materialschutz: Dauerhafte extreme Hitze unter der geschlossenen Haube kann Dichtungen und die Wasserchemie negativ beeinflussen.
4. Pflege & Reinigung
· Reinigungsmittel: Verwenden Sie ausschließlich eine milde Seifenlauge und reichlich klares Wasser. Keinen Hochdruckreiniger verwenden!
· Verbotene Mittel: Nutzen Sie keine Scheuermittel, lösungsmittelhaltigen Reiniger oder Hochdruckreiniger direkt auf den Platten.
· Dichtungen: Prüfen Sie die Gummilippen und Bürstendichtungen jährlich auf festen Sitz und Elastizität.

